Phase Rotation Linac

RF frequency [MHz] 90 50 30 Cavity Length [cm] 120 120 120 Full Gap length [cm] 36 36 36 Cavity Radius [cm] 90 206 126 Beam Pipe Aperture [cm] 30 30 30 Q/1000 (from SFISH) 53.4 71.1 16.8 Ave Gradient [MV/m] 4.2 4.0 2.1 RF Peak Power [MW] 1.8 1.2 4.8 Ave Power (15Hz) [KW] 2.4 7.8 12.6 Stored Energy [J] 166 260 418 Linac Segment [m] 6 18 18 Total Power (15Hz) [KW] 12 118 190