4 Parameters for Neutrino Factory

Neutrino Factory layout

Proton Driver (e.g. AGS)

Target Phase Rotate #1 (42 m RF, 60/30/45 MHz) Mini Cooling (3.5 m H_2) Drift (170 m) Phase Rotate #2 (56 m ind / 10 m RF, 30 MHz) Cooling (80 m, 175 MHz)

Linac (2 GeV/c)

Recirc. Linac #1 (2-8.2 GeV/c, 350 MHz)

Recirc. Linac #2 (8.2-30 GeV/c, 350 MHz)

Storage Ring (30 GeV/c, 800 m circ) Neutrino Beam