-150

-100

-50

0

50

100

150

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Z(mm)

Note: Errors get automatically cancelled

From normal coil

From reverse coil

b2 error thru the ends