loss % length (m)

0 5 10 15 20

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25