2

5

10

20

1.4

3

4

7

14

40 60 80 100 120

50 70 90 110

#1

#2 #3

#1: 0.54 MVA; 80 K #2: 2.16 MVA; 70 K #3: 2.16 MVA; 30 K

Outer diameter of windings [cm]

Cumulativeheating[MJ]

Heating vs. O.D. of 20 cm I.D., 100 cm Long Cryogenic Pulse Magnets