0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

ρ/c_p ρ c_p

Temperature [K]

Heatcapacitycp[J/cm3K]Resistivityρ[μΩcm]andratioρ/cp ρ, c_p and ρ/c_p for High-Purity Copper (ρ=0.05 μΩ cm below 20 K)